#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_0
ADC1.Channel-1\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_1
ADC1.Channel-2\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_3
ADC1.ContinuousConvMode=ENABLE
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,ContinuousConvMode,NbrOfConversion,Rank-1\#ChannelRegularConversion,Channel-1\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion,Rank-2\#ChannelRegularConversion,Channel-2\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-2\#ChannelRegularConversion,master
ADC1.NbrOfConversion=3
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.Rank-1\#ChannelRegularConversion=2
ADC1.Rank-2\#ChannelRegularConversion=3
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5
ADC1.SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5
ADC1.SamplingTime-2\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5
ADC1.master=1
Dma.ADC1.2.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.ADC1.2.Instance=DMA1_Channel1
Dma.ADC1.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD
Dma.ADC1.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.ADC1.2.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.ADC1.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
Dma.ADC1.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.ADC1.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.ADC1.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.Request0=USART1_TX
Dma.Request1=USART3_TX
Dma.Request2=ADC1
Dma.Request3=USART3_RX
Dma.Request4=USART1_RX
Dma.RequestsNb=5
Dma.USART1_RX.4.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.4.Instance=DMA1_Channel5
Dma.USART1_RX.4.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.4.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.4.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_RX.4.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.4.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.4.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.4.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_TX.0.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.0.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART1_TX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART3_RX.3.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART3_RX.3.Instance=DMA1_Channel3
Dma.USART3_RX.3.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.3.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_RX.3.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART3_RX.3.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.3.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_RX.3.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_RX.3.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART3_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART3_TX.1.Instance=DMA1_Channel2
Dma.USART3_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART3_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=DMA
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=TIM6
Mcu.IP6=USART1
Mcu.IP7=USART3
Mcu.IPNb=8
Mcu.Name=STM32F100C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin1=PA0-WKUP
Mcu.Pin10=PB11
Mcu.Pin11=PB12
Mcu.Pin12=PB13
Mcu.Pin13=PB14
Mcu.Pin14=PB15
Mcu.Pin15=PA8
Mcu.Pin16=PA9
Mcu.Pin17=PA10
Mcu.Pin18=PA11
Mcu.Pin19=PA12
Mcu.Pin2=PA1
Mcu.Pin20=PA13
Mcu.Pin21=PA14
Mcu.Pin22=PB3
Mcu.Pin23=VP_SYS_VS_tim2
Mcu.Pin24=VP_TIM6_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin3=PA2
Mcu.Pin4=PA3
Mcu.Pin5=PA6
Mcu.Pin6=PA7
Mcu.Pin7=PB0
Mcu.Pin8=PB1
Mcu.Pin9=PB10
Mcu.PinsNb=25
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F100C8Tx
MxCube.Version=5.6.1
MxDb.Version=DB.5.0.60
NVIC.ADC1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:1\:true\:true
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:8\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:5\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:7\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:6\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:9\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.TIM6_DAC_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:4\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM2_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM2
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:2\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:3\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0-WKUP.GPIO_Label=DL_TX_DET
PA0-WKUP.Signal=ADCx_IN0
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=DL_RX_DET
PA1.Signal=ADCx_IN1
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA11.GPIOParameters=GPIO_Label
PA11.GPIO_Label=OVER_INPUT_ALARM
PA11.Locked=true
PA11.Signal=GPIO_Input
PA12.GPIOParameters=GPIO_Label
PA12.GPIO_Label=OVER_TEMP_ALARM
PA12.Locked=true
PA12.Signal=GPIO_Input
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=DC_FAIL_ALARM
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Input
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=PAU_TEMP
PA3.Signal=ADCx_IN3
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=PAU_RESERVED0
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=PAU_RESERVED1
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Output
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=AMP_EN
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=PAU_RESERVED3
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=PAU_RESERVED2
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Output
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=USART3_TX
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=USART3_RX
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=OVER_POWER_ALARM
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Input
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=VSWR_ALARM
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Input
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=PAU_RESET
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=PAU_EN
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Input
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=ALC_ALARM
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=BOOT_LED
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F100C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Nesslab_200M_System.ioc
ProjectManager.ProjectName=Nesslab_200M_System
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,4-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,5-MX_TIM6_Init-TIM6-false-HAL-true,6-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,7-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=12000000
RCC.AHBFreq_Value=24000000
RCC.APB1Freq_Value=24000000
RCC.APB1TimFreq_Value=24000000
RCC.APB2Freq_Value=24000000
RCC.APB2TimFreq_Value=24000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=24000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=24000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value
RCC.MCOFreq_Value=24000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=24000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=12000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL6
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=24000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=24000000
SH.ADCx_IN0.0=ADC1_IN0,IN0
SH.ADCx_IN0.ConfNb=1
SH.ADCx_IN1.0=ADC1_IN1,IN1
SH.ADCx_IN1.ConfNb=1
SH.ADCx_IN3.0=ADC1_IN3,IN3
SH.ADCx_IN3.ConfNb=1
TIM6.IPParameters=Period,Prescaler
TIM6.Period=10
TIM6.Prescaler=2400-1
USART1.BaudRate=115200
USART1.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART3.BaudRate=115200
USART3.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
USART3.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_tim2.Mode=TIM2
VP_SYS_VS_tim2.Signal=SYS_VS_tim2
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM6_VS_ClockSourceINT
board=custom
isbadioc=false
