#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-1\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_0
ADC1.IPParameters=Rank-1\#ChannelRegularConversion,Channel-1\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-1\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.master=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=USART1
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F103V(F-G)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PE2
Mcu.Pin1=PE3
Mcu.Pin10=PC2
Mcu.Pin11=PC3
Mcu.Pin12=PA0-WKUP
Mcu.Pin13=PA1
Mcu.Pin14=PA2
Mcu.Pin15=PA3
Mcu.Pin16=PA4
Mcu.Pin17=PA5
Mcu.Pin18=PA6
Mcu.Pin19=PA7
Mcu.Pin2=PE4
Mcu.Pin20=PB0
Mcu.Pin21=PB1
Mcu.Pin22=PE11
Mcu.Pin23=PE12
Mcu.Pin24=PE13
Mcu.Pin25=PE14
Mcu.Pin26=PE15
Mcu.Pin27=PB10
Mcu.Pin28=PB11
Mcu.Pin29=PB12
Mcu.Pin3=PE5
Mcu.Pin30=PB13
Mcu.Pin31=PB14
Mcu.Pin32=PB15
Mcu.Pin33=PD8
Mcu.Pin34=PD9
Mcu.Pin35=PD10
Mcu.Pin36=PD11
Mcu.Pin37=PD12
Mcu.Pin38=PD13
Mcu.Pin39=PD14
Mcu.Pin4=PE6
Mcu.Pin40=PD15
Mcu.Pin41=PC6
Mcu.Pin42=PC7
Mcu.Pin43=PC8
Mcu.Pin44=PC9
Mcu.Pin45=PA8
Mcu.Pin46=PA9
Mcu.Pin47=PA10
Mcu.Pin48=PA12
Mcu.Pin49=PA13
Mcu.Pin5=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin50=PA14
Mcu.Pin51=PA15
Mcu.Pin52=PC10
Mcu.Pin53=PC11
Mcu.Pin54=PC12
Mcu.Pin55=PD1
Mcu.Pin56=PD2
Mcu.Pin57=PD3
Mcu.Pin58=PD4
Mcu.Pin59=PD5
Mcu.Pin6=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin60=PD6
Mcu.Pin61=PD7
Mcu.Pin62=PB3
Mcu.Pin63=PB4
Mcu.Pin64=PB5
Mcu.Pin65=PB6
Mcu.Pin66=PB7
Mcu.Pin67=PB8
Mcu.Pin68=PB9
Mcu.Pin69=PE0
Mcu.Pin7=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin70=PE1
Mcu.Pin71=VP_SYS_VS_ND
Mcu.Pin72=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin8=PC0
Mcu.Pin9=PC1
Mcu.PinsNb=73
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103VGTx
MxCube.Version=5.2.1
MxDb.Version=DB.5.0.21
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0-WKUP.GPIO_Label=DET_1.8G_DL_IN
PA0-WKUP.Signal=ADCx_IN0
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=DET_1.8G_DL_OUT
PA1.Signal=ADCx_IN1
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA12.GPIOParameters=GPIO_Label
PA12.GPIO_Label=ATT_DATA_3.5G_COM3
PA12.Locked=true
PA12.Signal=GPIO_Output
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=ATT_DATA_3.5G_COM2
PA13.Locked=true
PA13.Signal=GPIO_Output
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=ATT_DATA_3.5G_COM1
PA14.Locked=true
PA14.Signal=GPIO_Output
PA15.GPIOParameters=GPIO_Label
PA15.GPIO_Label=ATT_DATA_3.5G_UL
PA15.Locked=true
PA15.Signal=GPIO_Output
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=DET_1.8G_UL_IN
PA2.Signal=ADCx_IN2
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=DET_1.8G_UL_OUT
PA3.Signal=ADCx_IN3
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=DET_2.1G_DL_IN
PA4.Signal=ADCx_IN4
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=DET_2.1G_DL_OUT
PA5.Signal=ADCx_IN5
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=DET_2.1G_UL_IN
PA6.Signal=ADCx_IN6
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=DET_2.1G_UL_OUT
PA7.Signal=ADCx_IN7
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=PATH_EN_3.5G_L
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=DET_3.5G_DL_IN
PB0.Signal=ADCx_IN8
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=DET_3.5G_DL_OUT
PB1.Signal=ADCx_IN9
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=ALARM_AC
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Input
PB11.GPIOParameters=GPIO_Label
PB11.GPIO_Label=DA_LDAC
PB11.Locked=true
PB11.Signal=GPIO_Output
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=DA_SYNC
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=DA_SCLK
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Output
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=DA_DIN
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=_T-SYNC_UL
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=ATT_EN_2.1G_UL3
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=ATT_EN_2.1G_UL2
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=ATT_EN_2.1G_UL1
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.GPIOParameters=GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=ATT_EN_2.1G_DL2
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPIO_Output
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=ATT_EN_2.1G_DL1
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Output
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=PLL_LD_1.8G_UL
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Input
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=PLL_LD_1.8G_DL
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Input
PC0.GPIOParameters=GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=DET_3.5G_UL_IN
PC0.Signal=ADCx_IN10
PC1.GPIOParameters=GPIO_Label
PC1.GPIO_Label=DET_3.5G_UL_OUT
PC1.Signal=ADCx_IN11
PC10.GPIOParameters=GPIO_Label
PC10.GPIO_Label=ATT_DATA_3.5G_DL
PC10.Locked=true
PC10.Signal=GPIO_Output
PC11.GPIOParameters=GPIO_Label
PC11.GPIO_Label=ATT_EN_3.5G
PC11.Locked=true
PC11.Signal=GPIO_Output
PC12.GPIOParameters=GPIO_Label
PC12.GPIO_Label=ATT_CLK_3.5G
PC12.Locked=true
PC12.Signal=GPIO_Output
PC13-TAMPER-RTC.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Label=ATT_EN_1.8G_UL4
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=PATH_EN_1.8G_DL
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=GPIO_Output
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=PATH_EN_1.8G_UL
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=RFU_TEMP
PC2.Signal=ADCx_IN12
PC3.GPIOParameters=GPIO_Label
PC3.GPIO_Label=_28V_DET
PC3.Signal=ADCx_IN13
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=PLL_ON/OFF_3.5G_L
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=PATH_EN_3.5G_UL
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Output
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=PATH_EN_3.5G_DL
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=PATH_EN_3.5G_H
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103V(F-G)Tx
PCC.PartNumber=STM32F103VGTx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD1.GPIOParameters=GPIO_Label
PD1.GPIO_Label=PLL_LD_2.1G_UL
PD1.Locked=true
PD1.Signal=GPIO_Input
PD10.GPIOParameters=GPIO_Label
PD10.GPIO_Label=T-SYNC_DL
PD10.Locked=true
PD10.Signal=GPIO_Output
PD11.GPIOParameters=GPIO_Label
PD11.GPIO_Label=PLL_LD_3.5G_H
PD11.Locked=true
PD11.Signal=GPIO_Input
PD12.GPIOParameters=GPIO_Label
PD12.GPIO_Label=PLL_LD_3.5G_L
PD12.Locked=true
PD12.Signal=GPIO_Input
PD13.GPIOParameters=GPIO_Label
PD13.GPIO_Label=PLL_EN_3.5G_H
PD13.Locked=true
PD13.Signal=GPIO_Output
PD14.GPIOParameters=GPIO_Label
PD14.GPIO_Label=PLL_EN_3.5G_L
PD14.Locked=true
PD14.Signal=GPIO_Output
PD15.GPIOParameters=GPIO_Label
PD15.GPIO_Label=PLL_ON/OFF_3.5G_H
PD15.Locked=true
PD15.Signal=GPIO_Output
PD2.GPIOParameters=GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=PLL_LD_2.1G_DL
PD2.Locked=true
PD2.Signal=GPIO_Input
PD3.GPIOParameters=GPIO_Label
PD3.GPIO_Label=PLL_EN_2.1G_UL
PD3.Locked=true
PD3.Signal=GPIO_Output
PD4.GPIOParameters=GPIO_Label
PD4.GPIO_Label=PLL_EN_2.1G_DL
PD4.Locked=true
PD4.Signal=GPIO_Output
PD5.GPIOParameters=GPIO_Label
PD5.GPIO_Label=PATH_EN_2.1G_UL
PD5.Locked=true
PD5.Signal=GPIO_Output
PD6.GPIOParameters=GPIO_Label
PD6.GPIO_Label=PATH_EN_2.1G_DL
PD6.Locked=true
PD6.Signal=GPIO_Output
PD7.GPIOParameters=GPIO_Label
PD7.GPIO_Label=ATT_EN_2.1G_UL4
PD7.Locked=true
PD7.Signal=GPIO_Output
PD8.GPIOParameters=GPIO_Label
PD8.GPIO_Label=T-SYNC_UL
PD8.Locked=true
PD8.Signal=GPIO_Output
PD9.GPIOParameters=GPIO_Label
PD9.GPIO_Label=_T-SYNC_DL
PD9.Locked=true
PD9.Signal=GPIO_Output
PE0.GPIOParameters=GPIO_Label
PE0.GPIO_Label=PLL_EN_1.8G_UL
PE0.Locked=true
PE0.Signal=GPIO_Output
PE1.GPIOParameters=GPIO_Label
PE1.GPIO_Label=PLL_EN_1.8G_DL
PE1.Locked=true
PE1.Signal=GPIO_Output
PE11.GPIOParameters=GPIO_Label
PE11.GPIO_Label=ATT_CLK
PE11.Locked=true
PE11.Signal=GPIO_Output
PE12.GPIOParameters=GPIO_Label
PE12.GPIO_Label=ATT_DATA
PE12.Locked=true
PE12.Signal=GPIO_Output
PE13.GPIOParameters=GPIO_Label
PE13.GPIO_Label=PLL_CLK
PE13.Locked=true
PE13.Signal=GPIO_Output
PE14.GPIOParameters=GPIO_Label
PE14.GPIO_Label=PLL_DATA
PE14.Locked=true
PE14.Signal=GPIO_Output
PE15.GPIOParameters=GPIO_Label
PE15.GPIO_Label=ALARM_DC
PE15.Locked=true
PE15.Signal=GPIO_Input
PE2.GPIOParameters=GPIO_Label
PE2.GPIO_Label=ATT_EN_1.8G_DL1
PE2.Locked=true
PE2.Signal=GPIO_Output
PE3.GPIOParameters=GPIO_Label
PE3.GPIO_Label=ATT_EN_1.8G_DL2
PE3.Locked=true
PE3.Signal=GPIO_Output
PE4.GPIOParameters=GPIO_Label
PE4.GPIO_Label=ATT_EN_1.8G_UL1
PE4.Locked=true
PE4.Signal=GPIO_Output
PE5.GPIOParameters=GPIO_Label
PE5.GPIO_Label=ATT_EN_1.8G_UL2
PE5.Locked=true
PE5.Signal=GPIO_Output
PE6.GPIOParameters=GPIO_Label
PE6.GPIO_Label=ATT_EN_1.8G_UL3
PE6.Locked=true
PE6.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103VGTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.7.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F103_ATTEN_PLL_Zig.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F103_ATTEN_PLL_Zig
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.APB1Freq_Value=8000000
RCC.APB2Freq_Value=8000000
RCC.FamilyName=M
RCC.IPParameters=APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,FamilyName,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,TimSysFreq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=4000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
SH.ADCx_IN0.0=ADC1_IN0,IN0
SH.ADCx_IN0.ConfNb=1
SH.ADCx_IN1.0=ADC1_IN1,IN1
SH.ADCx_IN1.ConfNb=1
SH.ADCx_IN10.0=ADC1_IN10,IN10
SH.ADCx_IN10.ConfNb=1
SH.ADCx_IN11.0=ADC1_IN11,IN11
SH.ADCx_IN11.ConfNb=1
SH.ADCx_IN12.0=ADC1_IN12,IN12
SH.ADCx_IN12.ConfNb=1
SH.ADCx_IN13.0=ADC1_IN13,IN13
SH.ADCx_IN13.ConfNb=1
SH.ADCx_IN2.0=ADC1_IN2,IN2
SH.ADCx_IN2.ConfNb=1
SH.ADCx_IN3.0=ADC1_IN3,IN3
SH.ADCx_IN3.ConfNb=1
SH.ADCx_IN4.0=ADC1_IN4,IN4
SH.ADCx_IN4.ConfNb=1
SH.ADCx_IN5.0=ADC1_IN5,IN5
SH.ADCx_IN5.ConfNb=1
SH.ADCx_IN6.0=ADC1_IN6,IN6
SH.ADCx_IN6.ConfNb=1
SH.ADCx_IN7.0=ADC1_IN7,IN7
SH.ADCx_IN7.ConfNb=1
SH.ADCx_IN8.0=ADC1_IN8,IN8
SH.ADCx_IN8.ConfNb=1
SH.ADCx_IN9.0=ADC1_IN9,IN9
SH.ADCx_IN9.ConfNb=1
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_ND.Mode=No_Debug
VP_SYS_VS_ND.Signal=SYS_VS_ND
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
