#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-2\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_9
ADC1.IPParameters=Rank-2\#ChannelRegularConversion,Channel-2\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-2\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-2\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-2\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC1.master=1
ADC2.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_10
ADC2.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag
ADC2.NbrOfConversionFlag=1
ADC2.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC2.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ADC3.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_11
ADC3.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag
ADC3.NbrOfConversionFlag=1
ADC3.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC3.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
Dma.Request0=USART1_RX
Dma.Request1=USART2_RX
Dma.Request2=USART1_TX
Dma.Request3=USART2_TX
Dma.RequestsNb=4
Dma.USART1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.0.Instance=DMA1_Channel5
Dma.USART1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART1_TX.2.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.2.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART1_TX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART2_RX.1.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART2_RX.1.Instance=DMA1_Channel6
Dma.USART2_RX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_RX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART2_RX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART2_RX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_RX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_RX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART2_RX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.USART2_TX.3.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART2_TX.3.Instance=DMA1_Channel7
Dma.USART2_TX.3.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_TX.3.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART2_TX.3.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART2_TX.3.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART2_TX.3.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_TX.3.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART2_TX.3.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=ADC2
Mcu.IP10=USART2
Mcu.IP2=ADC3
Mcu.IP3=DMA
Mcu.IP4=NVIC
Mcu.IP5=RCC
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=TIM6
Mcu.IP8=UART4
Mcu.IP9=USART1
Mcu.IPNb=11
Mcu.Name=STM32F103R(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin1=PC0
Mcu.Pin10=PB1
Mcu.Pin11=PB15
Mcu.Pin12=PC6
Mcu.Pin13=PA9
Mcu.Pin14=PA10
Mcu.Pin15=PA13
Mcu.Pin16=PA14
Mcu.Pin17=PA15
Mcu.Pin18=PC10
Mcu.Pin19=PC11
Mcu.Pin2=PC1
Mcu.Pin20=PC12
Mcu.Pin21=PD2
Mcu.Pin22=PB3
Mcu.Pin23=PB4
Mcu.Pin24=PB6
Mcu.Pin25=PB7
Mcu.Pin26=VP_SYS_VS_ND
Mcu.Pin27=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin28=VP_TIM6_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin3=PA1
Mcu.Pin4=PA2
Mcu.Pin5=PA3
Mcu.Pin6=PA4
Mcu.Pin7=PA5
Mcu.Pin8=PA6
Mcu.Pin9=PA7
Mcu.PinsNb=29
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103RCTx
MxCube.Version=5.3.0
MxDb.Version=DB.5.0.30
NVIC.ADC1_2_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:8\:true\:true
NVIC.ADC3_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:5\:true\:true
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:3\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:2\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel6_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:1\:false\:true
NVIC.DMA1_Channel7_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:4\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.TIM6_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:7\:true\:true
NVIC.UART4_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:6\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:9\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:true\:true\:10\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=LED_UL_G_B
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=ATT_DATA_B
PA13.Locked=true
PA13.Signal=GPIO_Output
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=ATT_EN1_B
PA14.Locked=true
PA14.Signal=GPIO_Output
PA15.GPIOParameters=GPIO_Label
PA15.GPIO_Label=ATT_EN2_B
PA15.Locked=true
PA15.Signal=GPIO_Output
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=LED_SD_R_B
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=PWR_LED_B
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=LED_DL_G_B
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=LED_DL_R_B
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=RFU_TEMP
PB1.Locked=true
PB1.Signal=ADCx_IN9
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=RST_WIFI_B
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=PA_EN_B
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=EXT_PA_EN_B
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB6.GPIOParameters=GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=PLL_CLK_B
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPIO_Output
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=PLL_DATA_B
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Output
PC0.GPIOParameters=GPIO_Label
PC0.GPIO_Label=DET_OUT_B
PC0.Locked=true
PC0.Signal=ADCx_IN10
PC1.GPIOParameters=GPIO_Label
PC1.GPIO_Label=EXT_DET_B
PC1.Locked=true
PC1.Signal=ADCx_IN11
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PC12.GPIOParameters=GPIO_Label
PC12.GPIO_Label=PLL_EN_B
PC12.Locked=true
PC12.Signal=GPIO_Output
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=BOOT_LED
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=PLL_LD_B
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F103
PCC.MCU=STM32F103R(C-D-E)Tx
PCC.PartNumber=STM32F103RCTx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F1
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD2.GPIOParameters=GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=ATT_CLK_B
PD2.Locked=true
PD2.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STM32F103_WifiAttenCtrlTest.ioc
ProjectManager.ProjectName=STM32F103_WifiAttenCtrlTest
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=TrueSTUDIO
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,4-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,5-MX_ADC2_Init-ADC2-false-HAL-true,6-MX_ADC3_Init-ADC3-false-HAL-true,7-MX_TIM6_Init-TIM6-false-HAL-true,8-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,9-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,10-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=10666666.666666666
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
RCC.AHBFreq_Value=64000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=32000000
RCC.APB1TimFreq_Value=64000000
RCC.APB2Freq_Value=64000000
RCC.APB2TimFreq_Value=64000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=64000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=64000000
RCC.I2S2Freq_Value=64000000
RCC.I2S3Freq_Value=64000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=64000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=64000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=32000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL16
RCC.SDIOFreq_Value=64000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=32000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=64000000
RCC.USBFreq_Value=64000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=4000000
SH.ADCx_IN10.0=ADC2_IN10,IN10
SH.ADCx_IN10.ConfNb=1
SH.ADCx_IN11.0=ADC3_IN11,IN11
SH.ADCx_IN11.ConfNb=1
SH.ADCx_IN9.0=ADC1_IN9,IN9
SH.ADCx_IN9.ConfNb=1
TIM6.IPParameters=Prescaler,Period
TIM6.Period=10-1
TIM6.Prescaler=6400-1
UART4.IPParameters=VirtualMode
UART4.VirtualMode=Asynchronous
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_ND.Mode=No_Debug
VP_SYS_VS_ND.Signal=SYS_VS_ND
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM6_VS_ClockSourceINT
board=custom
